	                             德州实华化工有限公司环境信息公开信息表                 2026年7月更新

	联系人信息

	填报人＊
	宋春广
	联系电话＊
	13256229593
	企业联系人＊
	宋春广
	联系电话＊
	13256229593
	邮箱＊
	2277142@163.com

	基本信息

	企业名称＊
	德州实华化工有限公司
	行业类别*
	无机碱制造、合成树脂制造、火力发电、热力生产及供应、基础化学原料制造
	法人代表
	李宝瑞

	统一社会信用代码＊
	913714006667053140
	排污许可证
	913714006667053140001P
	年生产天数（天）
	330
	现有及在建工程的环评实施情况
	详见附件：环评批复及验收批复

	经营范围
	氢氧化钠、液氯、次氯酸钠、双氧水生产、销售、聚氯乙烯树脂生产、销售仅限对德州天衢工业园工业用热企业实施集中供热、生物质发电生产、销售

	德州实华热电
	1
	德州实华1号烟囱

DA001
	130T*2生物质锅炉130T*2锅炉
	总量许可
	SO2
	122.36吨/a
	NOx
	174.8吨/a
	烟粉尘
	17.48吨/a
	汞及其化合物
	/
	林格曼黑度
	1

	
	
	
	
	浓度限值
	
	35 mg/m³
	
	50 mg /m³
	
	5 mg /m³
	
	0.03 mg/m³
	
	1

	
	
	
	
	总量核算
	
	达标
	
	达标
	
	达标
	
	/
	
	1

	
	2
	德州实华2号烟囱

DA012
	220T循环流化床锅炉、220T煤粉炉
	总量许可
	
	95.38吨/a
	
	136.27吨/a
	
	13.63吨/a
	
	/
	
	1

	
	
	
	
	浓度限值
	
	35 mg/m³
	
	50 mg /m³
	
	5 mg /m³
	
	0.03 mg/m³
	
	1

	
	
	
	
	总量核算
	
	达标
	
	达标
	
	达标
	
	/
	
	1

	
	3
	130系统破碎楼除尘器排气筒；130系统三组皮带除尘器排气筒；上料口除尘器排气筒；220系统破碎楼除尘器排气筒；220系统三组除尘器1-2号排气筒；220系统四组除尘器1-2号排气筒；渣仓废气排气筒1；渣仓废气排气筒2
	污染物名称：颗粒物      限值浓度：10 mg/m³
总量许可：/

	德州实华化工
	1
	废氯处理工段尾气吸收塔排气筒
	污染物名称
	氯气
	2
	电石破碎与运输粉尘排气筒
	污染物名称
	颗粒物
	3
	聚合干燥尾气排气筒


	污染物名称
	非甲烷总烃
	颗粒物

	
	
	
	限值浓度
	5 mg/m³
	
	
	限值浓度
	10 mg/m³
	
	
	限值浓度
	20 mg/m³
	10 mg/m³

	
	
	
	总量许可
	/
	
	
	总量许可
	/
	
	
	总量许可
	20吨/a
	30吨/a

	
	4
	高纯盐酸工段氯化氢尾气吸收塔排气筒
	污染物名称
	限值浓度
	5
	变压吸附排气筒
	污染物名称
	非甲烷总烃
	二氯乙烷
	汞及其化合物
	氯乙烯
	氯化氢

	
	
	
	氯化氢
	20 mg/m³
	
	
	限值浓度
	20 mg/m³
	5 mg/m³
	0.01 mg/m³
	1 mg/m³
	20 mg/m³

	
	
	
	氯气
	5 mg/m³
	
	
	总量许可
	40吨/a
	/
	/
	/
	/

	
	6
	包装仓顶排气筒
	污染物名称
	颗粒物
	7
	废气处理机组
	污染物名称
	VOCs
	8
	氧化尾气排气筒
	污染物名称
	VOCs
	

	
	
	
	限值浓度
	10 mg/m³
	
	
	限值浓度
	60mg/ m³
	
	
	限值浓度
	60mg/ m³
	

	
	
	
	总量许可
	/
	
	
	总量许可
	4.091吨/a
	
	
	总量许可
	9.394吨/a
	

	
	9
	氢化液、氢化尾气排气筒
	污染物名称
	VOCs
	10
	
	

	
	
	
	限值浓度
	60mg/ m³
	
	
	

	
	
	
	总量许可
	0.099吨/a
	
	
	

	
	12
	污水处理站排气筒
	污染物名称
	硫化氢
	氨
	臭气浓度
	无组织排放
	氯气、氨气、臭气浓度、汞及其化合物、氯化氢、硫化氢、二氯乙烷、氯乙烯、颗粒物、VOCs

	
	
	
	限值浓度
	3 mg/m³
	20 mg/m³
	800（无量纲）
	
	

	
	13
	EDC干燥排放口
DA053
	污染物名称
	氯乙烯
	非甲烷总烃
	颗粒物
	无组织排放主要污染防治措施：呼吸阀、加强密闭、收集送除尘器、喷雾降尘、出口洗车等
	

	
	
	
	限值浓度
	1mg/m³
	20mg/m³
	10mg/m³
	
	

	
	
	
	许可总量
	/
	5吨/a
	10吨/a
	
	

	
	14
	EDC吸收塔驰放气排气筒DA054
	污染物名称
	氯乙烯
	非甲烷总烃
	二氯乙烷
	
	

	
	
	
	限值浓度
	1mg/m³
	20mg/m³
	1mg/m³
	
	

	
	
	
	许可总量
	/
	15吨/a
	/
	
	

	德州实华污水总排口
	废水
	PH
	6-9
	COD
	＜200mg/L
	氨氮
	＜30mg/L
	总汞
	＜0.003mg/L

	
	
	
	
	
	160吨/a
	
	24吨/a
	
	0.000036吨/a

	
	
	SS
	＜70mg/L
	总磷
	＜2mg/L
	总氮
	＜50mg/L
	

	汞减排车间排放口
	总汞
	＜0.003mg/L
	氯乙烯
	＜0.5mg/L
	备注：车间内回用，不外排

	地址信息
	山东省德州市
	县（县级市、区、旗）＊
	德城区
	乡（镇）＊
	天衢工业园
	街（村）＊
	实华南路
	路（门牌号）6#＊

	中心纬度＊
	37
	度
	28
	分
	18
	秒
	中心经度＊
	116
	度
	18
	分
	24
	秒

	执行标准
	挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018，区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019，挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018，山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018，烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准GB 15581-2016，有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018，山东省火电厂大气污染物排放标准DB37／ 664-2019，《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）修改单GB 31571-2015，大气污染物综合排放标准GB 16297-1996，挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019，石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015（含2024年修改单），大气污染物综合排放标准GB16297-1996，恶臭污染物排放标准GB 14554-93，大气污染物综合排放标准GB 16297-1996，挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准GB 15581-2016，污水综合排放标准GB8978-1996，无机化学工业污染物排放标准GB31571-2015，石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015，《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）修改单GB 31571-2015

	环保设施建设运行情况
	
	锅炉脱硫
	锅炉脱硝
	锅炉除尘
	污水站排气筒
	废氯处理工段尾气吸收塔排气筒
	高纯盐酸工段氯化氢尾气吸收塔排气筒
	电石破碎与运输粉尘排气筒
	变压吸附排气筒
	双氧水尾气处理设施
	污水处理站

	
	工艺名称
	电石渣-石膏法
	氨水
	电袋除尘
	吸收塔
	碱液吸收塔
	降膜吸收器
	布袋除尘器
	变压吸附
	冷凝+活性炭吸附
	活性污泥法

	
	运行情况
	正常运行
	正常运行
	正常运行
	正常运行
	正常运行
	正常运行
	正常运行
	正常运行
	正常运行
	正常运行

	
	
	EDC干燥废气
	EDC吸收塔驰放气
	危废库废气处理
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工艺名称
	旋风除尘+喷淋
	变压吸附
	活性炭吸附
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	运行情况
	正常运行
	正常运行
	正常运行
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	突发环境事件应急预案
	德州实华化工有限公司突发环境事件应急预案（2024年修订版）附件1
	备案编号
	371402-2024-030-H，附件2

	建设项目环评批复
	于2009年9月28日取得批复：鲁环审（2009）98号，附件3
	建设项目环评验收批复
	2015年2月完成验收批复：德环验（2016）4号，附件4

	自行监测方案
	德州实华化工有限公司自行监测方案2026版 附件5
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	名称
	类别
	数量（吨）
	接受单位

	
	粉煤灰
	一般固废
	88735.47
	德州中联大坝水泥有限公司等

	
	炉渣灰
	一般固废
	24346.5
	德州中联大坝水泥有限公司等

	
	脱硫石膏
	一般固废
	254.9
	德州南博商贸有限公司

	
	氧化铝小球
	一般固废
	647.76
	临清市迪安新材料有限公司

	
	污水预处理站污泥
	一般固废
	80.2
	宁津鼎昌环保科技有限公司

	
	陶瓷膜盐泥
	一般固废
	429.36
	山东鼎泉环保科技有限公司等

	
	电石渣
	一般固废
	1009024.6599
	山东本本鼎环保科技股份有限公司等

	
	废活性炭900-039-49
	危险废物
	6.8
	山东格瑞德环保科技有限公司

	
	废触媒900-022-29
	危险废物
	371.04
	贵州正丰矿业有限公司等

	
	二氯乙烷261-032-11
	危险废物
	790.76
	山东鲁岳化工有限公司等

	
	含汞污泥265-004-29
	危险废物
	9.52
	贵州正丰矿业有限公司等

	
	污水处理站污泥261-086-45
	危险废物
	1.94
	德州鹏博环保科技有限公司等

	
	废矿物油900-214-08
	危险废物
	18.48
	德州绿泰环保科技有限公司等

	
	废弃包装物900-041-49
	危险废物
	9.6575
	德州鹏博环保科技有限公司等

	
	废氧化铝小球900-041-49
	危险废物
	20
	菏泽永舜环保科技有限公司等

	
	NMP废液900-404-06
	危险废物
	8.06
	德州鹏博环保科技有限公司

	
	废电池900-052-31
	危险废物
	1.12
	德州鹏博环保科技有限公司

	
	废矿物油900-214-08
	危险废物
	18.48
	德州绿泰环保科技有限公司等

	
	废吸附剂900-041-49
	危险废物
	79.14
	德州鹏博环保科技有限公司

	
	废油漆桶900-041-49
	危险废物
	1.6425
	德州鹏博环保科技有限公司等

	
	过滤杂质900-041-49
	危险废物
	4.12
	德州鹏博环保科技有限公司

	
	化验室废液900-047-49
	危险废物
	0.74
	德州鹏博环保科技有限公司等

	
	环氧氯丙烷釜底残渣261-085-45
	危险废物
	36.76
	德州鹏博环保科技有限公司

	
	间对苯二甲酰氯釜底残261-029-11
	危险废物
	3.78
	德州鹏博环保科技有限公司


